**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Шарипов Ильдар Альтафович-заместитель главного энергетика, телефон 8(3513) 69-68-09, 69-78-09, адрес электронной почты sharipov@zmk.ruКонтактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда на - разработку рабочей документации- поставуа электрооборудования- выполнение монтажных и пусконаладочных работэлектропривода комплектного тиристорного постоянного тока с заменой системы управления преобразователя нажимного устройства прокатного стана «1150».**Исходные данные:**- Электропривод комплектный тиристорный постоянного тока 1600А, напряжение 600В, однозонное регулирование скорости. Тип КТЭ-1600/600-12Т-05-КДО Т2- УХЛ 4. Завод-изготовитель – «УралЭлектроТяжмаш» (г. Свердловск (ныне – г Екатеринбург)). Шкаф управления – ШУР-13, номер формуляра шкафа – 6БП.360.625-01. Степень защиты - IP 21. Год выпуска – 1987г. Количество КТЭ – 3 шт. Место установки – электротехническое помещение (ЭТП).- Электродвигатель постоянного тока - МПС 640-700 У3. Возбуждение – независимое. Напряжение возбуждения – 220 V DC. Мощность двигателя – 630кВт., Напряжение якоря – 600. Ток якоря – 1120А. Количество ДПТ – 2 шт. **Существующее положение:**- перемещение нажимного устройства прокатного стана «1150» осуществляется нажимными винтами с электродвигателями в количестве 2 шт. (левый и правый винт).-управление электродвигателями производится рабочими электроприводами КТЭ в количестве 2 шт. (индивидуальный привод).- электропривод КТЭ в количестве 1 шт. – резервный, на случай выхода из строя одного из двух рабочих. Резервный электропривод не является объектом данных работ.**В рабочей документации предусмотреть:****-** в двух существующих шкафах управления ШУР-13 замену систему импульсно-фазового управления (СИФУ), систему автоматического регулирования (САР), систему раздельного управления (СРУ), систему управления, защиты и сигнализации (СУЗС) на программируемые логические контроллеры (ПЛК) и комплектующие фирмы «**Siemens»**.- датчик частоты вращения (тахогенератор) (ВР) не используется в тех.процессе- блок возбуждения тахогенератора (БВТ) не используется в тех.процессе- блок питания тормоза (БПТ) не используется в тех.процессе- блок возбудителя (БВ) отсутствует (установлен неуправляемый диодный выпрямитель)- коммутационная аппаратура (SF1, SF2, SF3,Q) – существующие, без изменений;- силовая часть (ШВВ, Т, L, СВ, КМ, БДТ, R,) – существующие, без изменений.- системы управления должны быть интегрированы с существующим оборудованием преобразовательных агрегатов. Структура и полный перечень функций систем разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком.Также в проектной документации рассмотреть план размещения вновь приобретаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых контрольных цепей и их коммутацию и подключение к существующему оборудованию преобразовательных агрегатов и защитным цепям РУ 6кВ питающего трансформатора, в пределах ограниченной территории существующего габарита преобразователей.Параметры переходных процессов должны удовлетворять основным техническим данным 6БП.360.625-01. Командные сигналы вводятся от существующих задатчиков сигнала, датчиков тока и напряжения через вновь проектируемую коммутацию.Предусмотреть схему взаимной блокировки и сигнализации работы комплекта оборудования. **При монтаже электрооборудования и выполнении пусконаладочных работ предусмотреть:**- поставку, монтаж и подключение вновь проектируемого электрооборудования, определенного проектной документацией и согласованного с Заказчиком по времени исполнения работ.- проведение пусконаладочных работ -передачу исполнительной документации Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе в 2 экз.  - передачу Заказчику исходных, настроечных и рабочих программ управления приводами и контроллерами с открытыми ключами доступа в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе в 2 экз.- передача Заказчику программатора системы управления - выполнение работ не предусматривает разбивку на этапы и является единым комплексом.**Документация:****- комплект рабочей и исполнительной документации****- акты и протоколы монтажных и пусконаладочных работ** **- руководство по эксплуатации, настройке, обслуживанию преобразователей****- паспорта на поставляемое оборудование (документация заводов-изготовителей)** |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, прокатный цех № 1.Срок выполнения работ 2-3 квартал 2021 года. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 01 июня 2021г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 15 июня 2021г.Дата обобщения предложений-16 июня 2021г.Дата подведения предварительных итогов-17 июня 2021г.Дата подведения окончательных итогов-23 июня 2021г.Дата составления протокола-23 июня 2021г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 23 июня 2021г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца, членство СРО на соответствующие виды работ, аттестованную ЭТЛ- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно СП - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |